**Egenerklæring / Klasseregler /sikkerhetskrav**

**Båt navn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Seilnummer/byggenummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Skipper:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Seilforening\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Skipper er ansvarlig for at båten oppfyller **alle** krav i **gjeldende versjon av** **Klasseregler for Express**. Skipper er også ansvarlig for at dette skjemaet er utfylt og signert før båten stiller til start. Bruk skjemaet som sjekkliste, båter vil bli tatt ut i kontroll. Gjeldende versjon av Klassereglene bør være om bord under kappseilas.

Gjeldende versjon av klassereglene finnes på [www.expressklubben.com](http://www.expressklubben.com)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Benevning** | **Mine mål** | **Toleranse** | **Regel** | **Sign.** |
| **Klassebevis og seilnr.** |  |  | C.8.3 |  |
| Mastens Plassering |  | Mellom 6 og 7 cm bak innrisset kryss i dekk. | C.4.1 |  |
| Er krysset borte måles J-mål (Fortriangelbas) |  | 3040-3050 | C.4.1 |  |
| Bredde målemerker |  | 20mm | F.4.5 |  |
| **Avstand målemerke mast** |  | max 9500 | C.4.1 |  |
| **Nedre målemerke mast** |  | 800-850mm | C.4.1 |  |
| **Spinnakerboms festehøyde** |  | 1150mm |  |  |
| **Målemerke bom** |  | max 3350 | C.4.1 |  |
| **Spinnakerbommens lengde** |  | max 3090 | F.6.5 |  |
| **Mantau spent i.h.t Klasseregel** |  | Mantau, 75 kg, min 150mm fra dekk | C.5.4.b |  |
| **Stående rigg** |  | 19-tråder Dyform, Ø5mm (hekkstag 4mm) | F.7.3 |  |
| **Innredning i.h.t klasseregel** |  |  | D.10 |  |
| **Forsterkning kjølsvin og køyefronter** |  |  | Fig 31, 3.2  D.10.3.c |  |
| **Dekksutrustning i.h.t Klasseregel** |  |  | D.7.4 |  |
| **Tverrgående skott akter** |  | Kan plastres opp til dekk, men ikke i dekk | D.10.3.d |  |
| **Batteri** |  | 60 Ah, vekt min. 17kg | C.3.1.a |  |
| **Bord inne** |  | Minst 3 kg | C.3.1.a |  |
| **Bøtte** |  | Minst 10 liter | C.3.1.a |  |
| **Anker** |  | Minst 8 Kg eller 7,5 Kg plus 0,5 Kg kjetting. | C.3.1.a |  |
| **Alle puter ombord/ ekstra vekt** |  | Min. 50mm, ryggputer 120mm | C.3.1.a |  |
| **Brannslokker** |  |  | C.3.1.a |  |
| **Slepetau** |  | Min. 15m | C.3.1.b |  |
| **Padleåre** |  | Lengde min 150cm, min 5dm2 blad | C.3.1.b |  |

**Dette er et forenklet måleformular. Skipper bekrefter at fullstendig klassebevis oppbevares i båten under seilas.**

**Skipper bekrefter med dette å være kjent med innholdet i Klassereglene for Expressklassen. Skipper bekrefter også at**

**alt ved båten, det være seg skrog, rigg, seil eller innredning, er innenfor Klasseregelene. Skipper bekrefter også at**

**båten er ansvarsforsikret og er medlem av Expressklubben.**

Dato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Skipper sign:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Måler sign:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Skjema for innveining**

**Arrangør:**

**Båt navn:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Seilnummer/byggenummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Skipper:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Seilforening\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Navn** | **Seilforening** | **Lisens nr** | **Vekt** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Samlet mannskapsvekt: < 385 kg** | | | |

**Forsikring:**

**Bekreftelse for betalt forsikring for båten skal forevises ved registrering.**

Dato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Skipper sign:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Arrangør sign:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hele første siden, samt fult navn, seilforening og lisensnummer for hele mannskapet skal fylles ut av skipper, eller dens representant. Hele mannskapet skal veies inn av arrangør før båten kan stille til start.